{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["бланк","Read Me"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"бланк","index":0,"n_rows":40,"n_cols":16,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,6],[0,8,0,13],[23,1,23,6],[25,1,25,6],[28,2,28,6],[29,2,29,6],[24,1,24,2],[27,2,27,6],[46,2,46,7],[18,2,19,2],[15,10,15,15],[14,10,14,15],[13,10,13,15],[35,2,35,6],[37,2,37,6],[30,2,30,6],[32,2,32,6],[33,2,33,6],[31,3,31,5],[34,2,34,7],[36,2,36,7],[39,2,39,7],[44,2,44,7],[45,2,45,7],[38,2,38,6],[43,2,43,7],[18,3,19,6],[12,10,12,14],[1,10,1,14],[2,10,2,15],[3,10,3,15],[4,10,4,15],[5,10,5,15],[10,10,10,15],[11,10,11,15],[6,10,6,15],[7,10,7,15],[8,10,8,15],[9,10,9,15],[21,10,21,11],[21,13,21,15],[20,10,20,15],[18,10,18,15],[16,10,16,15],[17,10,17,16],[49,2,49,7],[20,1,20,6],[24,4,24,6],[48,2,48,7],[40,2,40,7],[41,2,41,7],[42,2,42,7],[47,2,47,7],[21,2,21,6],[26,3,26,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"данный файл скачан в ознакомительных целях с сайта",null,null,null,null,null,"konstruktor.3dn.ru"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. Правила хранения и ухода за изделием"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.1","Изделие хранится и эксплуатируется в закрытых помещениях с температурой"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"воздуха не ниже +2º С при относительной влажности от 45 до 70%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.2","Во избежания ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств, изделие не"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"рекомендуется устанавливать в близи отопительных приборов, сырых, холодых"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"стен, и должно быть защищено от поподания прямых солнечных лучей."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.3","Поверхности деталей следует оберегать от: механических повреждений, попадания"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"влаги, воздействия тепла, жидкостей растворяющих лакокрасочные покрытия."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.4","Поверхность изделия рекомендуется протирать мягкой тканью."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.5","Удаление пятен с поверхностей изделия должно производится тампоном из мягкой"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ткани смоченой в специальных составах для чистки и освежовки мебели."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. Гарантии изготовителя"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.1","Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"соблюдении условий транспортировки, храниния, эксплуатации и правил ухода за"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"изделием."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.2","Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня приобретения изделия."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"При покупке изделия во вскрытой или повреждённой упаковке, изготовитель"]
[null,null,"арт","наименование",null,null,null,null,null,null,"притензии не принимает."]
[]
[null,"Уважаемый покупатель, мы благодарим Вас за сделанный выбор.",null,null,null,null,null,null,null,null,"КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ"]
[null,null,"ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ",null,null,null,null,null,null,null,"фурнитура",null,null,"детали"]
[]
[null,"Предприятие-изготовитель: мебельная фабрика НовоКор,    ООО \"НовоКор\"",null,null,null,null,null,null,null,null,"Наименование","Кол-во",null,"Размер","Наименование","Кол-во"]
[null,"Изделие:",null,"арт","наименование"]
[null,"изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93"]
[null,null,null,"1. Подготовка к сборке"]
[null,"1.1","Ознакомится с данной инструкцией."]
[null,"1.2","Определить положение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и их наличие,"]
[null,null,"проверить наличие фурнитуры и метизов по комплектовочной ведомости."]
[null,"1.3","Подготовить ручной инструмент (отвёртку, молоток, шестигранный ключ)"]
[null,null,null,"2. Сборка"]
[null,"2.1","Сбока мебели производится с помощью ручного инструмента в соответствии со "]
[null,null,"схемой сбоки, предложеной в настоящей интструкции."]
[null,null,"Возможны незначительные изменения в конструкции вследствии технического"]
[null,null,"усовершенствования."]
[null,"2.2","В деталях просверлены отверстия, указывающие места установки полкодержателей,"]
[null,null,"и шурупов для крепления различной фурнитуры."]
[null,"2.3","Последовательность сборки:"]
[null,"2.3.1"]

{"sheet":"Read Me","index":1,"n_rows":13,"n_cols":2,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"«инструкция посборке», 2012 год, версия 1.0"]
[null,"Разработчик: Кондратов Д.С."]
[null,"e-mail: d-konstruktor@mail.ru"]
[null,"http://konstruktor.3dn.ru/"]
[]
[null,"Прошу писать на mail все недотчеты, обнаруженные вами при использовании данной таблицы!"]
[null,"А так же ваши пожелания и мнения."]
[null,"С уважением, Кондратов Дмитрий"]
[]
[]
[null,"Внимание!!! Так как данная программа распространяется бесплатно, разработчик не несет ответственность за возможный "]
[null,"материальный и моральный ущерб, возникший при ее использовании."]